**Приложение №2**

**к Договору №\_\_\_\_**

**от «\_\_\_» «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 2013г**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**Офисной мебели для сотрудников**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование товара** | **Краткая характеристика (описание)** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Стол эргономичный | Материал изготовления: двухсторонние ЛДСП толщиной не менее 18мм (каркас) и 25мм (столешница), класса токсичности Е1 (малотоксичность), облицованные полимерным кромочным материалом (АБС и ПВХ) толщиной не менее 2 мм и однослойным меламиновым кромочным материалом с финиш-эффектом с применением клея-расплава. Стол должен быть оборудован боковой полкой и отверстием с пластиковой заглушкой для проводов в угловой части столешницы. В комплект должны входить экран на металлических держателях и передвижная подставка под системный блок, изготовленные из ЛДСП 18мм. Сборка мебели должна осуществляться на эксцентриковых стяжках, что будет обеспечивать многократную сборку-разборку изделий, прочность и долговечность мебели. Цвет: столешница - ДУБ МЛЕЧНЫЙ, боковины и передняя царга - КАШТАН ВЕНГЕ. Размеры: 1600\*1200\*720 | шт | 20 |
| 2 | Тумба передвижная | Материал изготовления: двухсторонние ЛДСП толщиной не менее 18мм (каркас) и 25мм (столешница), класса токсичности Е1 (малотоксичность), облицованные полимерным кромочным материалом (АБС и ПВХ) толщиной не менее 2 мм и однослойным меламиновым кромочным материалом с финиш-эффектом с применением клея-расплава. Тумба оснащены специальными осевыми замками с механизмами блокировки одновременно всех ящиков. Выдвижение ящиков тумбочек осуществляется с помощью металлических роликовых направляющих. Цвет: топ и фасадная часть - ДУБ МЛЕЧНЫЙ, корпус и ящики - КАШТАН ВЕНГЕ. Размеры: 410х560х590 | шт | 20 |
| 4 | Шкаф для одежды с дверями | Материал изготовления: двухсторонние ЛДСП толщиной не менее 18мм (каркас) и 25мм (столешница), класса токсичности Е1 (малотоксичность), облицованные полимерным кромочным материалом (АБС и ПВХ) толщиной не менее 2 мм и однослойным меламиновым кромочным материалом с финиш-эффектом с применением клея-расплава. Задние стенки шкафов должны изготавливаться из ламинированной древесноволокнистой плиты и должны устанавливаться к каркасам в пазы на боковых стенках с дополнительным креплением. Установка полок в шкаф должна производиться на металлические полкодержатели. Для одежды должны использоваться металлические хромированные штанги. Крепление ручек должно осуществляться винтами. Двери должны изготавливаться из ЛДСП толщиной не менее 18мм, класс токсичности Е1 (малотоксичность), навеска которых должна производиться на петли четырехшарнирные накладные. Цвет: двери - ДУБ МЛЕЧНЫЙ, корпус - КАШТАН ВЕНГЕ. Размеры : 800\*410\*1907 | шт | 5 |
| 5 | Шкаф для документов с дверями | Материал изготовления: двухсторонние ЛДСП толщиной не менее 18мм (каркас) и 25мм (столешница), класса токсичности Е1 (малотоксичность), облицованные полимерным кромочным материалом (АБС и ПВХ) толщиной не менее 2 мм и однослойным меламиновым кромочным материалом с финиш-эффектом с применением клея-расплава. Задние стенки шкафов должны изготавливаться из ламинированной древесноволокнистой плиты и должны устанавливаться к каркасам в пазы на боковых стенках с дополнительным креплением. Установка полок в шкаф должна производиться на металлические полкодержатели. Крепление ручек должно осуществляться винтами. Двери должны изготавливаться из прозрачного стекла и из ЛДСП толщиной не менее 18мм, класс токсичности Е1 (малотоксичность), навеска которых должна производиться на петли четырехшарнирные накладные. Цвет: двери - ДУБ МЛЕЧНЫЙ, корпус - КАШТАН ВЕНГЕ. Размеры: 800\*410\*1907 | шт | 10 |
| 6 | Кресло | Кресло. Пластиковые база и подлокотники, обивка из обивочного материала, состоящий из 100% синтетического волокна. Высота кресла в нижнем положении (расстояние от пола до самой верхней точки изделия при опущеном газлифте) - 970мм, высота изделия в верхнем положении (расстояние от пола до самой верхней точки изделия при поднятом газлифте) - 1100мм, высота подлокотника в верхнем положении (от пола до верхней точки рабочей поверхности при поднятом газлифте) - 760мм, ширина сидения - 460мм, глубина сидения - 450мм, высота спинки (от верхней точки спинки до верхней точки сидения) - 490мм, диаметр базы (с роликами) - 620. Цвет: черный. | шт | 20 |

**Настоящая Техническая спецификация описывает требования к приобретаемой офисной мебели (далее – Товару):**

**1. Место поставки Товара: г. Астана, пр. Кабанбай Батыра 17, Блок В, 18 этаж.**

**2. Гарантийный срок на поставляемый Товар:** в течение одного года с даты подписания акта приема-передачи Товара.

**4. Оплата за Товар:** оплата за Товар осуществляется в размере 50 % предоплаты. В цену Товара включены все расходы, связанные с поставкой.

**5. Срок поставки:** Поставщик обязан осуществить поставку Товара в течении 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора.

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_